Штрих-код
3800861101406
Тип продукта
смеситель
Управление
однорычажное
Монтаж
на стену
Серия
CERAFINE O
Механизм
керамический картридж
Ширина, см
22
Длина, см
17.5
Цвет
Silk Black (Черный шелк)
Высота, см
10.1
Материал
Латунь / металл / пластик
Общий вес, кг (вес товара без упаковки)
1.776
Компания
Ideal Standard
Длина излива, см
15.8
Модель
CERAFINE O BC500XG
Бренд
Ideal Standard
Ширина упаковки, м
0.185
Отверстия для монтажа
2 отверстия
Длина упаковки, м
0.19
Стандарт подводки
3/4"
Высота упаковки, м
0.1499
Общий вес брутто, кг (вес товара с упаковкой)
1.981
Ограничитель температуры
есть
Объем, м3 (объем товара в упаковке)
0.00499
Материал упаковки
картон
Встраиваемая система
нет
Гарантия
2 года

